**杭州娃哈哈集团2019年纸箱供应商征集公告**

杭州娃哈哈集团有限公司是国内最大的食品饮料企业之一，工厂遍布全国各地，2019年预计全国纸箱需求额20亿。为扩大供应商队伍，择优合作，现面向全国选择资质优良的供应商，欢迎资质符合的供应商踊跃报名。娃哈哈针对合格供应商进行公开招标，决定中标供应商。

现公告如下：

**一、招标物资：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物资名称 | 参与招标方式 | 供货地点 |
| 水印、胶印、等印刷方式的纸箱 | 常年接受报名，供应商通过材料审核和现场审核后，获得参加招标资格 | 浙江、苏皖、湖北、山东、晋豫、陕甘青海、新疆、内蒙、津冀、辽宁、吉黑西藏、四川、重庆、湖南、江西、云黔广西、广东、福建（具体我司基地见清单） |

**二、供应商基本要求：**

1. 资质要求：**报名供应商注册登记超过三年，**请报名供应商提供最新的企业简介、企业法人营业执照、税务登记证、印刷许可证。
2. 质量要求：符合相应的国家标准或行业标准，以及依据客户要求制定的严于客户要求的企业内控标准。

**三、联系方式：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **姓名** | **电话** | **邮箱** |
| **纸箱** | **吕俊** | **0571-86036072** | **67512551@qq.com****（附件大小不限）** |

传 真：0571-86996851 邮 编：310020

地 址：杭州秋涛北路128－1号，杭州娃哈哈集团有限公司物资供应部

**四、报名方式及要求：**

1. 报名表见附件表格，必须真实、详细填写；
2. **请将相应的资质资料、报名表发到联系人吕俊的电子邮箱，报名表直接提供word文档，其余材料为盖章扫描件，所有文件请打包压缩成一个文件，文件名为XX公司纸箱报名材料**
3. 长期欢迎符合资质要求合适的供应商报名，作为下一轮招标的候选供应商。
4. 若报名材料存在不真实，5年内我司将取消与其合作的机会。
5. 相关报名表可以在我司官方网站[www.wahaha.com.cn](http://www.wahaha.com.cn)的招标公告处下载。

**五：招标流程：**

1. 报名材料初审：娃哈哈供应商资质审核小组根据相应片区的具体招标时间，提前三个月对报名供应商的材料进行初审。
2. 现场审核：通过初审的供应商，娃哈哈供应商资质审核小组会安排人员进行现场审核，审核时间为招标前两个月。未通过现场审核的供应商两年内不再具备入选资格
3. 标书发放：现场审核通过，纸箱打样或技术审查达到要求，综合质量排名前列的供应商，娃哈哈招标小组会在招标日前10-15日将标书发到供应商报名表中销售联系人的邮箱。
4. 现场招标—结标—签订合同。

**六、我司纸箱基本工艺要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 常用纸箱类型 | 工艺要求 |
| 印刷方式 | 表面处理及相关要求 | 楞型 | 连接方式 |
| 水印单瓦纸箱 | 水印 | 水性油墨、防掉色、褪色 | B | 钉合或粘合 |
| 水印双瓦纸箱 | 水印 | 水性油墨、防掉色、褪色 | BC/BA/EB | 钉合或粘合 |
| 覆膜彩箱 | 胶印 | 防晒油墨、表面覆膜 | B | 粘合 |
| 水性上光彩箱 | 胶印 | 防晒油墨、耐磨光油 | B | 粘合 |
| UV上光彩箱 | 胶印 | 防晒油墨、UV上光 | B | 粘合 |
| 礼盒 | 胶印 | 防晒油墨、表面覆膜 | E | 粘合且自钩底 |
| 精品礼盒 | 胶印 | 防晒油墨、表面覆膜 | E | 粘合且自钩底 |
| 纸箱厂负责安装塑料內垫和提手 |

**七：注意事项：**

1. 设备标准

报名的新供应商水印瓦线门幅不得低于2000mm，水印印刷机不得低于5色，必须有平压平模切机；胶印印刷机设备门幅不得低于1420mm，不得低于5色；礼盒印刷机设备门幅不得低于1020mm，不得低于6色，且有平压平模切机，局部水性或UV上光、覆膜等设备，自动贴窗机，带钩底的自动糊盒机。

**2、**纸箱供应商原则上就近选取，距离我司生产基地超过150公里的不予考虑，第3点中标注的生产基地相关印刷类型供应商的距离不受限制，但原则上不得超过300公里。

**3、**我司以下生产基地相关印刷类型的优秀供应商不足，其余生产基地相关印刷类型的供应商暂无迫切需求，非特别优秀的供应商不予考虑。

韶关（水胶印）、怀化（胶印）、莲花山（胶印、礼盒）、南昌（胶印、礼盒）、吉安（胶印、礼盒）、山西（水胶印、礼盒）、新乡（水胶印、礼盒）、南阳（水胶印、礼盒）、天水（水胶印、礼盒）、陕西（水胶印、礼盒）、巢湖（胶印、礼盒）、拉萨（水胶印）、重庆（胶印、礼盒）、涪陵（胶印）、西双版纳（水胶印）、衢州（胶印）、江山（胶印）、杭州地区包括海宁、下沙、萧山基地（水胶印、礼盒）

**4、**柔预印设备的印刷精美度与胶印仍有一定差距，经慎重考虑，我司今后需求仍已水胶印为主，暂缓对柔预印的推广。

 **八：我司生产基地清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **片区**  | **基地**  | **片区**  | **基地**  | **片区**  | **基地**  | **片区**  | **基地**  | **片区**  | **基地**  |
| 福建  | 厦门  | 吉黑  | 双城  | 晋豫  | 山西  | 陕甘  | 天水  | 新疆  | 石河子  |
| 广东  | 深圳  | 吉黑  | 吉林  | 晋豫  | 新乡  | 陕甘  | 陕西  | 新疆  | 昌吉  |
| 广东  | 韶关  | 吉黑  | 白山  | 晋豫  | 南阳  | 四川  | 广元  | 新疆  | 阿克苏  |
| 广东  | 广州  | 吉黑  | 莲花山  | 晋豫  | 洛阳  | 四川  | 成都  | 贵州  | 贵阳  |
| 广西  | 桂林  | 吉黑  | 延边  | 晋豫  | 周口  | 江苏  | 南京  | 云南  | 大理  |
| 广西  | 南宁  | 吉黑  | 虎林  | 辽宁  | 沈阳  | 江苏 | 徐州  | 云南 | 昆明  |
| 湖北  | 宜昌  | 江西  | 南昌  | 辽宁  | 沈阳荣泰  | 江苏 | 宿迁  | 云南 | 西双版纳  |
| 湖北  | 红安  | 江西  | 吉安  | 内蒙  | 内蒙  | 安徽  | 合肥  | 杭州  | 下沙  |
| 湖北  | 武汉  | 津冀  | 天津  | 青海  | 西宁  | 安徽  | 巢湖  | 杭州 | 萧山  |
| 湖南  | 长沙  | 津冀  | 高碑店  | 山东  | 潍坊  | 西藏  | 拉萨  | 杭州 | 海宁  |
| 湖南  | 怀化  | 津冀  | 天津乳品  | 山东  | 济南  | 重庆  | 涪陵  | 浙江  | 衢州  |
| 湖南  | 衡阳  | 津冀  | 天津食品  | 山东  | 济宁  | 重庆  | 重庆  | 浙江  | 景宁  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浙江  | 江山  |

特此公告！

**杭州娃哈哈集团有限公司**

**物资供应部**

**杭州娃哈哈集团有限公司**

**纸箱供应商报名表**

**一、供应商基本信息** NO：

**（请直接提供WORD文档，不得提供扫描件）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商 | 名称 |  |
| 厂址 |  |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |
| 税号 |  |
| 企业性质 |  | 联系传真 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 销售联系人 |  | 职务 |  |
| 手机 |  |
| 电子邮件 |  |
| 订单联系人 |  | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 电子邮件 |  |
| 质量联系人 |  | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 电子邮件 |  |
| 财务联系人 |  | 固定电话 |  |
| 手机 |  |
| 电子邮件 |  |
| 供货品种意向 | □水印 □胶印 □预印 □高网线柔印 □礼盒 |
| **请对有意向报名的品项打钩或者涂黑**（√ ■任选一个标记复制粘贴到需要报名的品项前即可） |
| 供货地点意向（不够请自行增加行） | 娃哈哈生产基地 | 距离（公里） | 实际运输时间（小时） |
| **拟报名的请按我司生产基地清单填写清楚** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 行业地位 |  |
| 贵司在国内/省内/地区同行中的排名情况，以相关行业协会颁布的证书为准，证书请提供扫描件 |
| 规模状况 | 厂房面积 | 实际日产能 | 实际日可供量 | 上年销售额 | 员工人数 |
|  |  |  |  |  |
| 设备状况 | **请按附件一格式填写** |
| 技术状况（请详述） |  |
|
|
|
|
| 有哪些技术支持 |  |
| 研发能力 |  |
| 客户群及年供应量 |  |
| 特指快消品行业的合作经验（饮料、啤酒、食品等） |
| 售后服务能力 |  |
| 质量管理机构名称 |  | 人数 |  | 负责人 |  |

**二、质量管理组织图（请提供扫描件）**

|  |  |
| --- | --- |
| 质量管理组织图（请详述，可附表） |  |
| 质量体系认证情况 |  |
| 产品执行标准 |  |
| 检测设备 |  | 仪器名称 | 检测精度 | 型号及厂家 |
| 检测设备 | 在线 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 试验室 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**三、生产工艺流程图**

**（请提供扫描件）**

**四、资质资料：需要加盖贵司公章**

**（请提供扫描件）**

提供营业执照、税务登记证、印刷许可证、其他的许可证等。

**附件一.生产设备：**

**（请直接提供WORD文档，不得提供扫描件）**

**品项不够的请自行添加，看清楚要求，4色水印机及以下不得填写，未填写完全或未填写的项目按无此设备处理**

|  |
| --- |
| **水印** |
| **最小供应量不得小于5万平米/天，否则不允许报名** |
| 共 条5层及以上瓦楞生产线（门幅2000mm以上），分别是： |
|  品牌 层 楞型 米门幅生产线，处理能力 米/小时 |
|  品牌 层 楞型 米门幅生产线，处理能力 米/小时 |
| 共 条5色及以上水印机，分别是： |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动模切机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动粘箱机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
| 共 台钉箱机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
| 是否有特殊工艺设备 ，设备名称 ，制造商 ， |
| 设备用途 ，价格 ，联系人方式  |

**品项不够的请自行添加，看清楚要求，4色胶印机及以下不得填写，未填写完全或未填写的项目按无此设备处理**

|  |
| --- |
| **胶印（水性上光/UV上光/覆膜胶印纸箱）** |
| **需穿塑料套装提手，最小供应量不得小于3万平米/天，否则不允许报名** |
| 共 条**5**色及以上胶印机(门幅1420mm以上)，分别是： |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 条单面B瓦楞生产线，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
| 共 台全自动/半自动覆面机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台水性上光机和 台UV上光机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动覆膜机，，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动模切机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动粘箱机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
| 是否有特殊工艺设备 ，设备名称 ，制造商 ， |
| 设备用途 ，价格 ，联系人方式  |

**品项不够的请自行添加，看清楚要求，5色胶印机及以下不得填写，未填写完全或未填写的项目按无此设备处理**

|  |
| --- |
| **礼盒（覆膜自勾底胶印纸箱）** |
| **需穿塑料套装提手，主要需求时间段为每年10月-3月。****最小供应量不得小于1.5万平米/天，否则不允许报名** |
| 共 条**6**色及以上胶印机，分别是： |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 条单面E瓦楞生产线，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
| 共 台全自动/半自动覆面机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
| 共 台全自动/半自动覆膜机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
| 共 台全自动/半自动模切机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动烫金机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动贴天窗机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动粘箱勾底机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
| 是否有特殊工艺设备 ，设备名称 ，制造商 ， |
| 设备用途 ，价格 ，联系人方式  |

**请详细填写清楚，内容必须真实有效。**

**品项不够的请自行添加，看清楚要求，6色预印机及以下不得填写，未填写完全或未填写的项目按无此设备处理**

|  |
| --- |
| **预印（水性上光/UV上光纸箱）** |
| **需穿塑料套装提手，最小供应量不得小于3万平米/天，否则不允许报名** |
| 共 台7色以上可连续上光的预印机，分别是： |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 条3层B瓦楞生产线，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
| 共 台全自动/半自动模切机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动粘箱机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
| 是否有特殊工艺设备 ，设备名称 ，制造商 ， |
| 设备用途 ，价格 ，联系人方式  |

**品项不够的请自行添加，看清楚要求，6色柔印机及以下不得填写，未填写完全或未填写的项目按无此设备处理**

|  |
| --- |
| **高网线柔印（水性上光/UV上光纸箱）** |
| **需穿塑料套装提手，最小供应量不得小于3万平米/天，否则不允许报名** |
| 共 台7色以上柔版印刷机，是否联机上光 ，分别是： |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌 色，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 条3层B瓦楞生产线，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 米/小时 |
| 共 台水性上光机和 台UV上光机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台自动模切机，全自动/半自动模切机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 张/小时 |
| 共 台全自动/半自动粘箱机，分别是： |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
|  品牌，规格尺寸 ，处理能力 个/小时 |
| 是否有特殊工艺设备 ，设备名称 ，制造商 ， |
| 设备用途 ，价格 ，联系人方式  |